Entorno Las secciones del Entorno o ‘Environment’ se crean para identificar el comportamiento y ejecución del TOTVS Application Server para las conexiones clientes. Cuando el Protheus Remote se conecta al TOTVS Application Server debe informar, entre otros parámetros, el nombre del Entorno utilizado para que el TOTVS Application Server prepare la ejecución de ese terminal. Es en el Entorno donde se configuran informaciones como el idioma, versión y base de datos utilizada. Cuando el Protheus Remote se conecta e informa el Entorno que se utilizará, el TOTVS Application Server ejecuta los procedimientos necesarios: abre el repositorio de objetos compilado para el idioma, base de datos, versión indicada y realiza la conexión con la base de datos seleccionada. A través de la configuración de un entorno más, se puede utilizar un Server Protheus para ejecutar simultáneamente más de una aplicación Advpl, con entornos completamente independientes, usando únicamente una instancia del TOTVS Application Server. El TOTVS Wizard hace posible también realizar automáticamente la configuración necesaria para la integración del Protheus al MCS - Mobile Connectivity Studio, aplicación utilizada para intercambio de datos con dispositivos PalmTop®, utilizados en la Automatización de Fuerza de Ventas (SFA) y Automatización de Entrega Rápida (FDA) del ERP. Al expandir el tópico ‘Entornos’ del árbol de tópicos, se muestran todos los entornos identificados en la configuración actual del TOTVS Application Server. Inclusión de un nuevo entorno. Procedimiento Cómo insertar un nuevo entorno.
1. | En la estructura del árbol, haga clic sobre el tópico "Entorno".
La barra de herramientas muestra los botones correspondientes al tópico "Entorno".
2. | Haga clic en el botón - "Nuevo Entorno".
Se mostrará una ventana con un asistente de configuración para que se incluyan y validen las informaciones.
3. | Rellene los campos de acuerdo con la siguiente orientación:
• | Nombre del Entorno
Identifica la sección de configuración del entorno en el archivo de configuraciones del TOTVS Application Server (totvsappserver.ini).
• | Directorio del Repositorio
Informa el path en el que está localizado el repositorio de objetos del entorno (archivo .rpo). Debe especificarse completo, inclusive con la unidad de disco.
• | Directorio Raíz del Environment
Informa el path del disco raíz de este entorno, a partir del cual la aplicación tendrá acceso.
• | Directorio Inicial del Environment
Identifica el directorio en el que se encuentran los archivos de configuración del sistema Microsiga Protheus 10 (ERP). Es el directorio inicial de ejecución del sistema. Este directorio se crea a partir del directorio informado en la configuración "Directorio Raíz del Environment".
• | Base de Datos Principal
Permite escoger el tipo de base de datos utilizada por la aplicación.
• | Idioma del sistema
Permite informar el idioma utilizado por el entorno.
• | Versión del Repositorio
Informa la versión de repositorio de objetos utilizada. El Asistente acepta únicamente el repositorio de la versión 10.
• | Base de Datos Local
Permite seleccionar cuál será el tipo de los archivos de datos ISAM, es decir, las tablas locales de la aplicación (SX, archivos temporales). 4. Tras informar los datos, haga clic en el botón "Avanzar". Los datos digitados se analizarán y el sistema verificará de acuerdo con los datos suministrados, si el repositorio informado existe realmente en el directorio especificado en la configuración “Directorio del Repositorio”. A continuación, se presentará la segunda ventana para configuración del entorno. En esta ventana, la información de los campos es opcional. 5. Rellene los campos de acuerdo con la siguiente orientación:
• | Extensión de los archivos locales.
Se puede especificar una extensión diferenciada para los archivos de datos locales (ISAM). Si no se informa, se utilizará la extensión default definida por la Base de Datos Local.
• | Servidor de Help
Debe informarse la URL (dirección de Internet, http://) a través de la cual se accederá al Help del Protheus. Es necesario que el Help del Protheus esté instalado para que esta configuración funcione correctamente en la aplicación MP8.
• | Formato de Fecha
Es posible definir previamente y fijar el formato de la fecha utilizado por este entorno en la aplicación.
• | Tema fijo
A través de esta clave, es posible definir previamente el tema en la interfaz remota de la aplicación. Es posible seleccionar los temas “Ocean” y “Classic”. Si el usuario selecciona “Tema Libre”, podrá escoger el tema que desea trabajar al entrar en la aplicación remota.
• | Deshabilitar SenhaP Admin
Si se selecciona esta configuración, no se exigirá el login con el dispositivo de reconocimiento “SenhaP” para el usuario “Administrador”
• | Habilitar LogTrace
Al habilitarse, todos los avisos de advertencia del TOTVS Application Server se grabarán en un archivo de log 6. Tras informar los datos, haga clic en el botón "Avanzar". Se presentará una nueva ventana de configuración. 7. Rellene los campos de acuerdo con la siguiente orientación:
• | Path WebSpool
Permite especificar una ruta de acceso de disco alternativo, a partir del Directorio Raíz del Entorno, donde deben grabarse los archivos del “Spool de Impresión” del ERP. Si se informa, tiene preferencia sobre el path default del sistema (\spool\).
• | WebSpool Remoto
Si se habilita, permite habilitar otra estación servidora del Protheus para atender a las solicitudes y administración del “Spool de Impresión“ del ERP. En este caso, los próximos campos de esta pantalla serán obligatorios. Al no especificarse, este mismo servidor se encargará de administrar el ‘Spool de Impresión’.
• | Servidor
Permite especificar el nombre o IP de la computadora donde está instalado el TOTVS Application Server para control del Spool de Impresión
• | Puerto
Informe el puerto TCP de comunicación que el TOTVS Application Server está habilitado a recibir conexiones remotas.
• | Entorno
Nombre del entorno que se utilizará en este servidor para ejecución de las solicitudes al Spool de Impresión.
• | Habilitación de integración con MCS
Marque esta caja para habilitar la integración del Protheus al Mobile Connectivity Studio (MCS) , aplicación utilizada para intercambio de datos con dispositivos PalmTop®.
• | Puerto de Conexión MCS
Al habilitar la integración con MCS, debe presionarse TAB para definir un puerto para que el Protheus Server acepte las conexiones efectuadas por la aplicación MCS. Estas configuraciones se habilitarán solamente después del reinicio del Protheus Server. 8. Para finalizar la creación de un entorno, basta hacer clic en el botón “Finalizar”. Para volver a las pantallas anteriores y revisar las informaciones digitadas, haga clic en el botón “Volver”. Al confirmarse las informaciones suministradas, la configuración se grabará en el archivo de configuración del TOTVS Application Server (totvsappserver.ini), el Asistente se reiniciará y se mostrará nuevamente la pantalla principal del TOTVS Wizard. Modificación de un entorno Procedimiento Cómo modificar un entorno actualmente configurado:
1. | Seleccione el entorno que se modificará en el árbol de tópicos y haga clic en el botón “Editar Entorno”.
Se mostrará una ventana semejante a la utilizada para la inclusión de entorno, pero con las informaciones del entorno para edición. Las informaciones por editarse son las mismas de la rutina de inclusión, excepto el nombre del entorno que no puede modificarse.
2. | Haga clic en el botón "Avanzar" para proseguir con la edición de datos de configuración de los entornos.
3. | En la última ventana de configuración, haga clic en el botón "Finalizar" y confirme las modificaciones.
Las modificaciones se grabarán y el Asistente se reiniciará para exhibir la pantalla principal del TOTVS Wizard. Borrado de un entorno Procedimiento Cómo borrar un entorno configurado:
1. | Seleccione el entorno que se borrará en el árbol de tópicos y haga clic en el botón “Borrar Entorno”.
Se mostrará una ventana para confirmar la operación. Si existe solamente un entorno configurado, no se permitirá borrarlo. Tampoco puede borrarse un entorno utilizado por la aplicación TOTVS Wizard.
2. | Al confirmar la operación, se borrará la configuración del archivo de configuraciones del TOTVS Application Server (totvsappserver.ini) y se reiniciará el Asistente, mostrando la pantalla inicial del TOTVS Wizard..