Conexión Server Remote Este tópico permite configurar el puerto de conexión remota del TOTVS Application Server, la especificación adicional de un puerto de conexión segura y su configuración del certificado de seguridad. Al expandir el tópico "Conexión Server Remote", se mostrarán todos los ítemes DRIVERS y SSLCONFIGURE, que permiten la edición de los parámetros de conexión remota bajo los protocolos TCP y SSL, y la configuración de un ‘Certificado de Seguridad’ para habilitar la conexión SSL entre un Protheus Remote y el TOTVS Application Server. También se utiliza para la habilitación del uso del protocolo HTTPS para el servicio de Internet HTTPS, respectivamente. Cómo editar la configuración "DRIVERS" Procedimiento Para editar la configuración "DRIVERS":
1. | En el tópico "Conexión Server Remote", seleccione el ítem "DRIVERS" y haga clic en el botón - "Editar Configuración", en la barra de herramientas.
Esta configuración es obligatoria para que el TOTVS Application Server esté habilitado a aceptar conexiones remotas.
2. | Rellene los campos según la siguiente orientación:
• | Conexión TCP: Puerto do Listener
Permite especificar el puerto UPD por el cual el TOTVS Application Server aceptará las conexiones de las estaciones remotas (Protheus Remote).
• | Habilitar conexión remota segura
Si se habilita esta configuración será posible especificar otro puerto para que las estaciones remotas establezcan una "conexión segura" con el TOTVS Application Server. Vale recordar que para habilitar la misma, debe configurarse un "Certificado de Seguridad", en la sección "SSLCONFIGURE"
• | Conexión SSL: Puerto do Listener
Permite especificar el puerto UPD por el cual el TOTVS Application Server aceptará las conexiones "seguras" de las estaciones remotas (Protheus Remote).
3. | Tras completar todas las informaciones, haga clic en el botón "Finalizar".
Al confirmar la configuración, las informaciones de la sección se actualizarán en el archivo de configuraciones del TOTVS Application Server (totvsappserver.ini) y se reiniciará el Asistente, presentando la pantalla principal del TOTVS Wizard. Cómo editar la configuración “SSLCONFIGURE” Procedimiento Para editar la configuración "SSLCONFIGURE":
1. | En el tópico "Conexión Server Remote", seleccione el ítem "SSLCONFIGURE" y haga clic en el botón - "Editar Configuración", en la barra de herramientas.
Se presentará una ventana que contiene las configuraciones actuales definidas para el certificado de seguridad. Esta configuración es obligatoria para que el TOTVS Application Server se habilite para aceptar conexiones remotas "seguras" y para utilizar el protocolo de Internet HTTPS en el TOTVS Application Server.
2. | Rellene los campos según la siguiente orientación:
• | Archivo Principal del Certificado de Seguridad.
Informe el archivo principal del certificado de seguridad, con path completo y unidad de disco.
• | Archivo Clave del Certificado de Seguridad.
Algunos certificados de seguridad necesitan un archivo complementar, conocido como "Clave del Certificado". En caso de que el certificado principal exija la presencia y/o configuración de este archivo adicional, especifíquelo en esta configuración con la unidad de disco y path para acceso.
• | Contraseña del Certificado de Seguridad
En caso de que el certificado de seguridad utilizado exija una contraseña para operación, infórmela en este campo.
3. | Tras completar todas las informaciones, haga clic en el botón "Finalizar".
Al confirmar la configuración, las informaciones de la sección se actualizarán en el archivo de configuraciones del TOTVS Application Server (totvsappserver.ini) y se reiniciará el Asistente, presentando la pantalla principal del TOTVS Wizard. Borrar configuraciones de conexión Server/Remote La configuración "DRIVERS" no puede borrarse. Solamente la configuración "SSLCONFIGURE" puede borrarse del archivo de configuración. Procedimiento Para borrar una configuración "SSLCONFIGURE":
1. | En el árbol de tópicos, seleccione la configuración "SSLCONFIGURE" y haga clic en el botón - "Borrar Configuración".
Se mostrará una ventana para confirmar la operación.
2. | Confirme.
El Asistente presentará un mensaje de advertencia, en caso de que los protocolos de conexión remota SSL o el servicio de HTTPS estén habilitados.