Conexão Server Remote Este tópico permite a configuração da porta de conexão remota do TOTVS Application Server, a especificação adicional de uma porta de conexão segura e a sua configuração do certificado de segurança. Ao expandir o tópico "Conexão Server Remote", serão exibidos todos os itens DRIVERS e SSLCONFIGURE, que permitem a edição dos parâmetros de conexão remota sob os protocolos TCP e SSL, e a configuração de um ‘Certificado de Segurança’ para habilitar a conexão SSL entre um Protheus Remote e o TOTVS Application Server, e também utilizado para a habilitação do uso do protocolo HTTPS para o serviço de Internet HTTPS, respectivamente. Editando a configuração “DRIVERS” Para editar a configuração "DRIVERS":
1. | No tópico "Conexão Server Remote", selecione o item "DRIVERS" e clique no botão - “Editar Configuração”, na barra de ferramentas.
Esta configuração é obrigatória para que o TOTVS Application Server esteja habilitado para aceitar conexões remotas.
2. | Edite os dados conforme a orientação a seguir:
Conexão TCP: Porta do Listener Permite especificar a porta UPD pela qual o TOTVS Application Server irá aceitar as conexões das estações remotas (Protheus Remote). Habilitar conexão remota segura Caso esta configuração seja habilitada, será possível especificar uma outra porta para que as estações remotas estabeleçam uma “conexão segura” com o TOTVS Application Server. Vale lembrar que para habilitar esta configuração, deve-se configurar um “Certificado de Segurança”, na seção “SSLCONFIGURE” Conexão SSL: Porta do Listener Permite especificar a porta UPD pela qual o TOTVS Application Server irá aceitar as conexões ‘seguras‘ das estações remotas (Protheus Remote).
3. | Após preenchidas todas as informações, clique no botão “Finalizar”.
Ao confirmar a configuração, as informações da seção serão atualizadas no arquivo de configurações do TOTVS Application Server (totvsappserver.ini), e o Assistente será reiniciado, apresentando a tela principal do TOTVS Wizard. Editando a configuração “SSLCONFIGURE” Para editar a configuração “SSLCONFIGURE”:
1. | No tópico "Conexão Server Remote", selecione o item "SSLCONFIGURE" e clique no botão - “Editar Configuração”, na barra de ferramentas.
Será apresentada uma janela, contendo as configurações atuais definidas para o certificado de segurança. Esta configuração é obrigatória para que o TOTVS Application Server esteja habilitado para aceitar conexões remotas “seguras” e para a utilização do protocolo de Internet HTTPS no TOTVS Application Server.
2. | Edite os dados conforme a orientação a seguir:
Arquivo Principal do Certificado de Segurança Informe o arquivo principal do certificado de segurança, com path completo e unidade de disco. Arquivo Chave do Certificado de Segurança Alguns certificados de segurança necessitam de um arquivo complementar, conhecido por “Chave do Certificado”. Caso o certificado principal exija a presença e/ou configuração deste arquivo adicional, especifique-o nesta configuração com a unidade de disco e path para acesso. Senha do Certificado de Segurança Caso o certificado de segurança utilizado exija uma senha para operação, informe a senha do certificado neste campo.
3. | Após preenchidas todas as informações, clique no botão “Finalizar”.
Ao confirmar a configuração, as informações da seção serão atualizadas no arquivo de configurações do TOTVS Application Server (totvsappserver.ini) e o Assistente será reiniciado, apresntando a tela principal do TOTVS Wizard. Excluindo configurações de conexão Server/Remote A configuração “DRIVERS” não pode ser excluída. Somente a configuração “SSLCONFIGURE” pode ser apagada do arquivo de configuração Para excluir uma configuração “SSLCONFIGURE”:
1. | Na árvore de tópicos, selecione a configuração “SSLCONFIGURE” e clique no botão “Deletar Configuração”.
Será apresentada uma janela para confirmação da operação.
2. | Confirme.
O Assistente apresentará uma mensagem de advertência, caso os protocolos de conexão remota SSL ou o serviço de HTTPS estejam habilitados.